**Kreślenie rzutów i przekrojów. Wariant 32.**

Ćwiczenie wydrukować na kartce A4 w skali 100%.

Dany jest rzut aksonometryczny detalu (skala 1:1).

**Zadanie:**

1. Na papierze A4 skonstruować rzuty prostokątne detalu od przodu, boku i góry w skali 1:1.
2. Wykonać rzut przekroju detalu bez widoku od przodu. Płaszczyzna cięcia pokrywa się z osią symetrii.
3. Zwymiarować detal.

